**BREAK PASSWORD ROUTER**

Trong quá trình Router khởi động, nhấn tổ hợp phím **Ctrl + C** (các dòng Router khác sử dụng **Ctrl + Break**) để vào chế độ Rommon

|  |
| --- |
| rommon 1 > |

Nhập lệnh **confreg 0x2142** để Router khởi động mà bỏ qua cấu hình cũ trước đó.

Sau đó, nhập lệnh **reset** để khởi động lại Router

|  |
| --- |
| rommon 1 > **confreg 0x2142**  You must reset or power cycle for new config to take effect  rommon 2 > **reset** |

Sau khi Router khởi động lại, gõ lệnh

|  |
| --- |
| Router> enable  Router# erase start  Router# conf t  Router(config)# config-register 0x2102  Router(config)# exit  Router# write  Router# reload |

Sau khi Router khởi động lại, có thể tiếp tục cấu hình bình thường.